**CHECK-LIST
CK1 - Famiglia di Pericoli:** Luoghi di Lavoro **CK1.3 - Pericoli:** Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico

**Check List - Procedure Standardizzate**

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i rif. All. IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **Requisito** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 01 | I luoghi destinati al lavoro sono protetti dagli agenti atmosferici, ed e previsto un isolamento acustico e termico sufficiente? |  |  |  |
| 02 | Sono presenti aperture sufficienti ad un rapido ricambio di aria? |  |  |  |
| 03 | Sono protetti dall’umidità? |  |  |  |
| 04 | I pavimenti dei luoghi di lavoro, rispettano le condizioni adeguate di igiene?  |  |  |  |
| 05 | I pavimenti dei luoghi di lavoro, risultano fissi, stabili, antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati? |  |  |  |
| 06 | Nei locali in cui si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento risulta avere superficie unita, impermeabile e pendenza sufficiente per l’evacuazione dei liquidi verso i punti di raccolta? |  |  |  |
| 07 | I lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili se il pavimento bagnato, non è munito di palchetti o di graticolato? |  |  |  |
| 08 | Le pareti dei locali di lavoro sono a tinta chiara? |  |  |  |
| 09 | Le pareti trasparenti, traslucide, vetrate, sono segnalate e costituite da materiale di sicurezza fino all’altezza di 1 m dal pavimento? |  |  |  |
| 10 | Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in sicurezza? *Nota 1* |  |  |  |
| 11 | Le finestre e i lucernari sono concepiti in modo tale che consentano l’utilizzo di attrezzature e dispositivi per la loro pulizia in sicurezza? |  |  |  |
| 12 | L’acceso ai tetti costituiti con materiali non sufficientemente resistente, è ammesso solo se vengono fornite attrezzature adeguate a svolgere il lavoro in sicurezza? |  |  |  |
| 13 | Le scale ed i marciapiedi mobili, sono muniti di dispositivi di sicurezza e dispositivi di arresto facilmente identificabili ed accessibili? *Nota 3* |  |  |  |
| 14 | Le banchine e rampe di carico sono adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati? *Nota 3* |  |  |  |
| 15 | Le banchine di carico dispongono di almeno 1 uscita? *Nota 2*/ *Nota 3* |  |  |  |
| 16 | Le rampe di carico offrono una adeguata sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere? *Nota 3* |  |  |  |
| 17 | Le parti dei pavimenti che contornano i forni, sono costituite da materiali incombustibili? |  |  |  |
| 18 | Le piattaforme sopraelevate, le scale e passerelle di accesso sono costruite con materiali incombustibili? |  |  |  |
| 19 | I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, sono in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi? |  |  |  |
| 20 | I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, sono frequentemente ed accuratamente puliti? |  |  |  |

*Nota 1 -* Quando sono aperti devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
*Nota 2 -*  Le banchine di carico che superano 25 m di lunghezza devono disporre di una uscita a ciascuna estremità ove tecnicamente possibile.
*Nota 3 -* Tali disposizioni si applicano anche alle vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavori fissi alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa e alla banchine di carico.